2027-2029年被服布草的需求(报价表)
	序号
	产品名称
	规格（mm）和型号
	单位
	配置
	数量
	报价
	金额
	款式

	1
	值班床套
	2050×1100×200
	张
	涤棉斜纹格仔布，织物密度：纱支≥21s×21s；密度≥108*58根/英寸耐氯漂，耐高温消毒，医用环保
	1000
	
	
	[image: ]

	2
	值班被套
	2300×1600
	张
	
	1000
	
	
	

	3
	值班枕套
	500×750
	张
	
	1000
	
	
	

	4
	儿童床套（蓝）
	2000×950×100
	张
	1、成份（%）：聚酯纤维80.0（±2%）；棉20.0（±2%）小斜纹健康花
2、织物密度：
经向密度：526.0根/10cm（±2%）
纬向密度268.0根/10cm（±2%）
3、线密度：32S*32S（±2%）
4、克重：176g/m2（±2%）
5、起球、外观测定、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、色差、纰裂、色牢度指标符合采购需求中“（一）货物要求中 第1款”要求。
	1500
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	5
	儿童被套(蓝)
	1550×2100
	张
	
	1500
	
	
	

	6
	儿童枕套(蓝)
	450×700
	张
	
	1500
	
	
	

	7
	婴儿被套
	1150×1150
	张
	
	400
	
	
	

	8
	婴儿床罩
	730×550×55
	张
	
	400
	
	
	

	9
	婴儿床罩
	740×600×60
	张
	
	400
	
	
	

	10
	成人床套(红)
	2100×950×110
	张
	1、成份（%）：聚酯纤维75.0（±2%）；棉25.0（±2%）；小斜纹健康花
2、织物密度：
经向密度521.0根/10cm（±2%）
纬向密度274.0根/10cm（±2%）
3、线密度：32S*32S（±2%）
4、克重：176g/m2（±2%）
5、起球、外观测定、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、色差、纰裂、色牢度指标符合采购需求中“（一）货物要求 中 第1款”要求。
	1100
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	11
	成人被套(红)
	2300×1600
	张
	
	1100
	
	
	

	12
	成人枕套(红)
	500×750
	张
	
	1100
	
	
	

	●13
	成人枕芯
	450×700
	个
	外50/50涤棉布、内填充：纤维丝绵（可水洗棉）
	1000
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	●14
	儿童枕芯
	450×600
	个
	
	850
	
	
	

	15

	冷气被
	1500×2000(空调被2公斤）
	张
	外50/50涤棉布、内填充：纤维丝棉（可水洗棉）
	400
	
	
	
[image: ]

	
	冷气被
	1500×2000(空调被2.5公斤）
	张
	
	400
	
	
	

	
	冷气被
	1500×2000(空调被3公斤）
	张
	
	400
	
	
	

	16
	儿童冷气被
	1100×1100(空调被1公斤)
	张
	
	600
	
	
	

	●17
	儿童防水枕头套
	450×660
	张
	防水胶布
	270
	
	
	[image: ]

	18
	护士夏服(上衣)
	S-4XL，特码
	件
	原在用参数： 成份（%）：65%涤（±2%）；35%棉（±2%）；
线绢织物密度：纱支≥23s×23s；密度：经向密度409.0根/10cm（±2%）；纬向密度255.0根/10cm（±2%）（吸湿排汗面料）克重：190g/m2（±2%）。拟更换款式，请供应商提供新的参数
	2500
	
	
	需另提供新款和参数
要求款式新颖，面料舒适，不起皱，适合高温消毒，建议提供多款供选择。



	19
	护士夏服(裤子)
	S-4XL，特码
	条
	原在用参数： 成份（%）：65%涤（±2%）；35%棉（±2%）；线绢织物密度：纱支≥23s×23s；密度：经向密度409.0根/10cm（±2%）；纬向密度255.0根/10cm（±2%）（吸湿排汗面料）克重：190g/m2（±2%）。拟更换款式，请供应商提供新的参数
	2500
	
	
	需另提供新款和参数
要求款式新颖，面料舒适，不起皱，适合高温消毒，建议提供多款供选择。



	20
	护士冬服(上衣)
	S-4XL，特码
	件
	原在用参数： 采用双经双纬纺织，成份（%）：65%涤（±2%）；35%棉（±2%）；织物密度：纱支≥45/2s×21s；密度≥138*71根/英寸（吸湿排汗面料）涤纶。拟更换款式，请供应商提供新的参数
	5000
	
	
	需另提供新款和参数
要求款式新颖，面料舒适，不起皱，适合高温消毒，建议提供多款供选择。



	21
	护士冬服(裤子)
	S-4XL，特码
	条
	原在用参数 ：   采用双经双纬纺织，成份（%）：65%涤（±2%）；35%棉（±2%）；织物密度：纱支≥45/2s×21s；密度≥138*71根/英寸（吸湿排汗面料）涤纶。拟拟更换款式，请供应商提供新的参数
	5000
	
	
	需另提供新款和参数
要求款式新颖，面料舒适，不起皱，适合高温消毒，建议提供多款供选择。


	22
	医生袍夏服
	S-4XL，特码(男、女）
	件
	1、成份（%）：聚酯纤维66.0（±2%）；棉34.0，白色（±2%）
线密度：
经向26.0tex 23.0S（±2%）
纬向26.0tex 23.0S（±2%）
2、水洗尺寸变化率(%)：经向-2.0～+2.0
纬向-2.0～+2.0
3、织物密度：
经向密度409.0根/10cm（±2%）
纬向密度255.0根/10cm（±2%）
4、 克重：190g/m2（±2%）
5、起球、外观测定、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、色差、纰裂、色牢度指标符合采购需求中“（一）货物要求中 第1款”要求。
	3000
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	23
	医生袍冬服
	S-4XL，特码(男、女）
	件
	1、成份（%）：聚酯纤维65（±2%）；棉35（±2%），白色
2、织物密度：
经向密度543.0根/10cm（±2%）；纬向密度299.0根/10cm（±2%）
3、线密度：45/2S*21S（±2%）
4、克重：250g/m2（±2%）
5、起球、外观测定、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、色差、纰裂、色牢度指标符合采购需求中“（一）货物要求中 第1款”要求。
	6000
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	24
	工衣
	S-4XL，特码(男、女）
	件
	≥21支190G全棉单面珠地布
	200
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	25
	蓝色诊床单（单层）
	2100×950
	条
	蓝色全棉斜纹；纱支≥21s×21s；密度≥108*58根/英寸,耐氯漂，耐高温消毒，医用环保
	200
	
	
	[image: 微信图片_20240611151851]

	26
	绿色双层包布
	1500×1500
	条
	100%墨绿纯棉布斜纹，织物密度：纱支≥21s×21s；密度≥108*58根/英寸
	500
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	27
	绿色双层包布
	2000×1600
	条
	100%墨绿纯棉布斜纹，织物密度：纱支≥21s×21s；密度≥108*58根/英寸
	500
	
	
	

	28
	绿色双层包布
	1200×1200
	条
	
	500
	
	
	

	29
	深绿手术大孔巾（双层）
	5000×2700
	条
	
	200
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	30
	单层方巾
	1000×1000
	条
	
	8800
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	31
	盆垫（夹层）
	650×500
	张
	
	150
	
	
	按采购人样板制作[image: E:\WEIXIN\WeChat Files\wxid_pmtise16zynk22\FileStorage\Temp\1718247837262.png]

	32
	绑脚带（夹层）
	3200×100(儿童）
	张
	
	300
	
	
	按采购人样板制作[image: E:\WEIXIN\WeChat Files\wxid_pmtise16zynk22\FileStorage\Temp\1718247837262.png]

	33
	治疗巾（双层）
	600×600
	张
	
	1100
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	34
	短袖装洗手衣（分体绿色，蓝色，紫色）
	S-4XL，特码
	件
	1、成份（%）：聚酯纤维65.0（±2%）；棉35.0（±2%）
2、织物密度：
经向密度442.0根/10cm（±2%）；纬向密225.0根/10cm（±2%）
3、线密度：23S*23S（±2%）
4、起球、外观测定、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、色差、纰裂、色牢度指标符合采购需求中“（一）货物要求中 第1款”要求。
	6000
	
	
	[image: 1714128414349(1)]

	35
	短袖装洗手裤（分体绿色，蓝色，紫色）
	S-4XL，特码
	条
	
	6000
	
	
	[image: 1714128414349(1)]

	36
	长袖装洗手衣（分体绿色，蓝色，紫色）
	S-4XL，特码
	件
	
	6000
	
	
	[image: 微信图片_20240611151903]

	37
	长袖装洗手裤（分体绿色，蓝色，紫
	S-4XL，特码
	条
	
	6000
	
	
	[image: 654ae66ebbf6b974576fb1916783a6c]

	38
	手术衣（全包型）
	均码,后中长1280mm，胸围/腰围1350mm，插肩袖长（含螺纹）800mm
	套
	100%墨绿纯棉布斜纹，织物密度：纱支≥21s×21s；密度≥108*58根/英寸
	3000
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	39
	隔离衣
	后中长1280mm，胸围/腰围1350mm，插肩袖长（含螺纹）800mm
	套
	
	1000
	
	
	

	40
	婴儿内衣
	衣长450mm，肩宽230mm，胸围520mm，袖长210mm
	件
	100%纯棉卫生布≥40支380G（印花针织布；可印花印条）
	2200
	
	
	[image: f1920c6ec807ac038ba2c6d8c61d7a8]

	41
	孕妇病人服
	M码：衣长800mm,肩宽400mm,袖长580mm；L码：衣长840mm,肩宽450mm,袖长610mm
	件
	1、成份（%）：棉98.0（±2%）；再生纤维素纤维2.0（±2%）
2、织物密度：
经向密度438.0根/10cm（±2%）；纬向密度229.0根/10cm（±2%）
3、起球、外观测定、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、色差、纰裂、色牢度指标符合采购需求中“（一）货物要求中第1款”要求。
4、耐氯漂，耐高温消毒，医用环保
	3000
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	42
	孕妇病人裤
	M码：裤长1000mm，腰围1300mm。L码：裤长1040mm，腰围1380mm.
	条
	
	3000
	
	
	

	43
	儿童病人服
	XS-2XL，特制
	件
	
	5000
	
	
	
[image: ]
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	44
	儿童病人裤
	XS-2XL，特制
	条
	
	5000
	
	
	

	45
	男婴儿卫生衣
	衣长500mm，肩宽350mm，胸围750mm，袖长200mm。
	件
	1、成份（%）：棉82.0（±2%）；聚酯纤维10.0（±2%）；粘纤8.0（±2%）
2、起球、外观测定、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、色差、纰裂、色牢度指标符合采购需求中“（一）货物要求中第1款”要求。
	1200
	
	
	[image: acb86c60053bc43dae0ebe85aa25628]

	46
	女婴儿卫生衣
	衣长500mm，肩宽350mm，胸围750mm，袖长200mm。
	件
	
	1200
	
	
	

	47
	婴儿棉衣
	衣长920mm，肩宽600mm，胸围650mm，袖长150mm。
	件
	全棉小斜纹印花，织物密度：纱支40s×40s；密度≥133*72根/英寸
	900
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	●48
	婴儿蚊帐
	宽：650mm,高350mm
	张
	100%涤纶纱网布
	30
	
	
	[image: ]

	49
	婴儿棉衣外套
	衣长900mm，肩宽470mm，胸围600mm，袖长300mm。
	张
	全棉斜纹印花，织物密度：纱支≥21s×21s；密度≥108*58根/英寸
	300
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	50
	亲子病房陪人服
	衣长800mm，肩宽480mm，胸围560mm，袖长280mm。
	件
	全棉小斜纹印花，织物密度：纱支≥40s×40s；密度≥133*72根/英寸
	300
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	51
	窗帘
	1米幅宽，高按实际需求
	米
	天蓝色，涤纶、加防火阻燃涂层，纱支≥68s；密度≥78根/英寸。含配件
	500
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	52
	隔帘
	1米幅宽，高按实际需求
	米
	黄色、浅蓝色，原生防阻燃布，具有抗菌功能。防火性GB/T 17591-2025《阻燃织物》B1级标准。含配件
	500
	
	
	[image: ]

	53
	卷帘
	蓝色1米幅宽，高按实际需求
	米
	全遮光，无机纤维防水面料，卷簧、卷管、拉珠配件，100%合成纤维、加防火阻燃涂层。含配件
	150
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	●54
	轨道
	横截面约23*25mm按实际需求
	米
	塑钢轨道
	1000
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	●55
	铝合金架
	横截面约20*20mm按实际需求
	米
	铝合材质
	75
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	56
	小毛巾
	300×300
	条
	白色、绿色、蓝色。100%全棉
	850
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	57
	中毛巾
	350×700
	条
	
	2000
	
	
	

	58
	大毛巾
	700×1400
	条
	
	800
	
	
	

	59
	约束带
	50×260
	条
	蓝色全棉斜卡织物密度：纱支≥21s×21s；密度≥108*58根/英寸
	500
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	60
	约束带
	140×450
	条
	蓝色全棉斜卡织物密度：纱支≥21s×21s；密度≥108*58根/英寸
	500
	
	
	

	61
	陪人椅套
	2000×550×100
	个
	全棉斜纹印花，织物密度：纱支≥21s×21s；密度≥108*58根/英寸
	400
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	●62
	毛毯
	800×900,重量0.8斤
	张
	珊瑚绒
	250
	
	
	[image: 9e4e7b4c2c69669bf794f38b6a7dccf]

	●63
	尿布垫
	450×700
	条
	超细纤维毛巾布
	1500
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	64
	婴儿手套
	长120mm，宽80mm
	个
	100%纯棉印花针织布，≥40支210G（可印花印条）耐氯漂，耐高温消毒，医用环保
	500
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	65
	中药袋
	长300mm，宽200mm
	个
	全棉平纹布
	200
	
	
	[image: IMG_297]

	66
	红边带
	宽度150mm，50码/卷
	卷
	100%棉
	2500
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	●67
	一次性围裙
	700mm×1150mm
	条
	PE材质
	113945
	
	
	[image: ]

	●68
	蚊帐
	1000×2000
	张
	100%涤纶纱网布
	150
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	69
	双层包布
	500×700
	张
	100%墨绿纯棉布斜纹，织物密度：纱支≥21s×21s；密度≥108*58根/英寸
	320
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	70
	双层包布
	700×700
	张
	
	320
	
	
	

	71
	洁净衣
	S-4XL，特码
	件
	成份（%）：65%涤（±2%）；35%棉（±2%）；线绢织物密度：纱支≥23s×23s；密度≥104*61根/英寸
	400
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	72
	洁净裤
	S-4XL，特码
	条
	成份（%）：65%涤（±2%）；35%棉（±2%）；线绢织物密度：纱支≥23s×23s；密度≥104*61根/英寸
	400
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	●73
	防水袖套
	380×200
	个
	防水布
	200
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	●74
	毛毯
	1500×1900，重量5斤
	张
	珊瑚绒
	150
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	●75
	香囊袋
	120×140
	个
	织锦锻（绣/印“广妇儿中医部”字样）
	37000
	
	
	[image: 微信图片_20241126174437]

	●76
	玉米袋
	100×120
	个
	玉米纤维布
	30000
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	77
	约束带
	450×130
	条
	外涤棉布、内填充海棉
	500
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	78
	约束带
	350×130
	条
	
	500
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	●79
	魔术贴带
	宽度38
	米
	100%聚酯纤
	430
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	80
	电脑椅套
	400mm×450mm
	个
	棉麻布
	410
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	81
	布艺窗帘
	1米幅宽，高按实际需求
	米
	1、纤维含量：100%聚酯纤维（纱线阻燃）；检测标准FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007；
2、水洗尺寸变化率（%）：-0.2~+0.2；检测标准GB/T8628-2013、GB/T8629-2017、GB/T8630-2013；
3、燃烧性能：符合GB 8624-2012（B1级）标准
4、基本安全标准：甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、PH值、异味、耐水色牢度指标符合采购需求中“（一）货物要求 中 第1款”要求：含配件
	500
	
	
	[image: 646d385157a49d33e067b3343c9b02a]

	82
	医用隔帘
	1米幅宽，高按实际需求
	米
	1、纤维含量：100%聚酯纤维；检测标准：FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007；
2、水洗尺寸变化率（%）（洗涤方法：4N，平摊晾干）：-0.2~+0.2；
3、抗菌性能（吸收法）：抑菌率(金黄色葡萄珠菌＞99%，大肠杆菌＞99%，白色念珠菌＞99%，肺炎克雷白氏菌＞99%，铜绿假单包胞菌99%；检测标准GB/T20944.2-2007；
[bookmark: _GoBack]4、燃烧性能：符合GB/T 17591-2025（阻燃B1级标准）
5、基本安全标准：甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、PH值、异味、耐水色牢度指标符合采购需求中“（一）货物要求 中 第1款”要求：含配件
	500
	
	
	[image: 068d32c248d6ca89bf453e66d7b6898]

	83
	遮光卷帘
	1米幅宽，高按实际需求
	平方
	1、遮光卷帘材质：35%玻璃纤维（±2%）+65%聚氯乙烯（±2%）
2、基本安全标准：甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、PH值、异味、耐水色牢度指标符合采购需求中“（一）货物要求 中 第1款”要求。
3、燃烧性能符合：GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级标准。
4、卷帘上轴：选用优质铝合金材质，阳极氧化表面处理，壁厚：≥1.2mm，直径：≥3.5cm
卷帘下轨：优质铝合金，壁厚：≥1.0mm，截面尺寸：≥40mmx12mm
5、卷帘制头：规格：宽≥60.76mm*厚≥8.59mm，制头主体材料采用尼龙+玻璃纤维材质，最大载荷≥
0.5kN；。含配件

	150
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	84
	病人服(裙装)
	均码
	件
	1.材质：棉100%
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用

	50
	
	
	[image: dab5c7d735d6bb0c71f79c200a95ed37]

	85
	医生袍长袖
	S-4XL，
(男、女）
	件
	1.面料成份：
聚酯纤维92.6%，棉7.4%
2.织物密度：
经向密度696.8根/10cm 
纬向密度408.0根/10cm
3.线密度：
经纱主体纱172.7dtex
纬纱169.8dtex
4.克重：225g/m2
	100
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	86
	医生袍短袖
	S-4XL，
(男、女）
	件
	1.面料成份：
聚酯纤维92.6%，棉7.4%
2.织物密度：
经向密度696.8根/10cm 
纬向密度408.0根/10cm
3.线密度：
经纱主体纱172.7dtex
纬纱169.8dtex
4.克重：225g/m2
	50
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	87
	护士夏服(上衣)
	S-4XL
	件
	1.成份:
[image: ]99%聚酯纤维+1%导电纤维
2.密度:280根/10cm
3.克重:220g/m2
	100
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	88
	护士夏服(裤子)
	S-4XL
	条
	
	100
	
	
	

	89
	护士冬服(上衣)
	S-4XL
	件
	1.成份:
99%聚酯纤维+1%导电纤维
2.密度:280根/10cm
3.克重:220g/m2
	100
	
	
	

	90
	护士冬服(裤子)
	S-4XL
	条
	
	100
	
	
	

	91
	普通病人服
	S-L
	件
	1、成份（%）：棉98.0（±2%）；再生纤维素纤维2.0（±2%）
2、织物密度：
经向密度438.0根/10cm（±2%）；纬向密度229.0根/10cm（±2%）
	3000
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	92
	普通病人裤
	S-L
	条
	1、成份（%）：棉98.0（±2%）；再生纤维素纤维2.0（±2%）
2、织物密度：
经向密度438.0根/10cm（±2%）；纬向密度229.0根/10cm（±2%）
	3000
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	93
	女装短装棉服
	常规码数
	件
	1.面料：65%涤35%棉  内里：夹棉
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	110
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	94
	女装短装马甲
	常规码数
	件
	1.外面料：100%锦纶
2.填充物：国标90白鸭绒
3.充绒量：120克左右
4.pH值：4.0～8.5
5.甲醛含量(mg/kg)：≤75
6.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用

	100
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	95
	女装羽绒长服
	常规码数
	件
	1.外面料：100%锦纶
2.填充物：国标90白鸭绒
3.充绒量：220克左右
4.pH值：4.0～8.5
5.甲醛含量(mg/kg)：≤75
6.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	170
	
	
	[image: ]

	96
	男装羽绒长服
	常规码数
	件
	1.外面料：100%锦纶
2.填充物：国标90白鸭绒
3.充绒量：220克左右
4.pH值：4.0～8.5
5.甲醛含量(mg/kg)：≤75
6.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	40
	
	
	[image: ]

	97
	纱帘
	按采购人要求制作
	米
	1.材质：纱
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用。含配件
	160
	
	
	[image: 德利发（可参考）（纱帘）]

	98
	敞口小布袋
	130*540
	个
	1.65涤35棉
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	100
	
	
	[image: 9bb70dfe254471c8754c7187d691416]

	99
	敞口中布袋
	180*540
	个
	1.65涤35棉
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	60
	
	
	[image: 7977b81daf7c0e10ba75d3cfce76d8d]

	100
	敞口大布袋
	260*800
	个
	1.65涤35棉
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	30
	
	
	[image: 4cf00de9db2191610c3f38ea77177be]

	101
	枕套型布袋
	210*320
	个
	1.65涤35棉
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	60
	
	
	[image: 7a5054c7bc2218257d0e23d6b8a5f9a]

	102
	净衣车防水车袋（魔术贴款)
	袋身：长900*宽650*高650
车盖：长1220*宽940；按采购人要求制作报均价
	个
	1.牛津防水布，宝蓝色
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用

	合计25
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	103

	净衣车防水车袋(铁扣款）
	袋身：长1370*宽550*高650
车盖：长670*宽1500；按采购人要求制作报均价
	
	
	
	
	
	[image: ]

	
	
	袋身：长1100*宽550*高800
车盖：长850*宽1150；按采购人要求制作报均价
	
	
	
	
	
	

	
	
	袋身：长870*宽550*高670
车盖：长1200*宽7500；按采购人要求制作报均价
	
	
	
	
	
	

	
	
	袋身：长870*宽550*高670cm
车盖：长850*宽900；按采购人要求制作报均价
	
	
	
	
	
	

	104
	枕头皮套
	450*700，按采购人要求制作
	个
	1.PU
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	92
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	105
	洗手衣(开衫)
	S-XXXL码
	件
	1.100%加厚斜纹纯棉布
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	100
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	106
	心脏孔巾
（双层）
	65cm*60cm
(中间圆孔直径10cm)
	片
	1.C21S*21S 100*53根/英寸
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	50
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	107
	布套
（双层）
	70cm*35cm
(另加单层4口袋，25*20cm)
	片
	1.C20S*16S 128*60根/英寸
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	50
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	108
	环保袋
	按采购人要求制作
	个
	1.帆布袋；定做LOGO
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	1100
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	109
	定制无纺布袋子
	300*250mm
	个
	1.无纺布；定做LOGO
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	4400
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	110
	定制药枕袋
（四层）
	310*510mm
	个
	1.无纺布
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	3300
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	111
	定制帆布环保袋
	400*350+底100
	个
	1.帆布袋；定做LOGO
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	1400
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	112
	单层裹单
	900*1200
	张
	1.纯棉布，纱织为C40S*40S,密度为133*72根/英寸
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	150
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	113
	双层裹单
	1100*1220
	张
	1.纯棉布，纱织为C40S*40S,密度为133*72根/英寸
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	100
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	114
	鸟巢垫巾
	600*800
	张
	1.C40Sx40S  133x72根/英寸
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	100
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	115
	双层鸟巢包裹布
	800*800
	张
	1.C40Sx40S  133x72根/英寸
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	100
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	800*1000
	张
	1.C40Sx40S  133x72根/英寸
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	120
	
	
	

	116
	包裹巾
	530*280
	张
	1.婴儿A类纯棉面料
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	170
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	117
	定制棉巾
	300*600
	张
	1.婴儿A类纯棉面料
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	306
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	118
	定制棉巾
	750*1000
	张
	1.婴儿A类纯棉面料
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	142
	
	
	

	119
	婴儿和尚袍
	均码
	件
	1.卡通100%纯棉面料婴儿A类
2.棉毛绑带单上衣
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
		100
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	120
	夏季婴儿抱被
	800*800
	张
	1.100%纯棉面料 婴儿A类
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	50
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	121
	中厚款婴儿抱被
	800*800
	张
	1.中厚款里外表面
2.全棉面料中纺丝棉婴儿A类
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	






50
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	122

	蓝光箱遮光布（双层）
	按采购人要求制作
	张
	1.纯棉布，纱支为C32S*32S,密度为133*72根/英寸
2.pH值：4.0～8.5
3.甲醛含量(mg/kg)：≤75
4.耐水色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥4
5.耐氯化水色牢度(级)：变色 ≥4 沾色 ≥3
6.耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色 ≥4   沾色 ≥3
7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
	70
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	备注：
	项目总金额（加盖公章）
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