[bookmark: _Toc14006][bookmark: _Toc21417][bookmark: _Toc69118358][bookmark: _Toc12511][bookmark: _Toc69371246][bookmark: _Toc23118][bookmark: _Toc22046489]富源县宏发恒际煤业有限公司地面瓦斯抽采泵站建设工程总承包建筑工程施工
招标公告
[bookmark: _Toc242107033][bookmark: _Toc27949][bookmark: _Toc19740][bookmark: _Toc9369][bookmark: _Toc24828]一、招标条件
本项目 富源县宏发恒际煤业有限公司地面瓦斯抽采泵站建设工程总承包项目 已获批准实施，资金性质为自筹资金，本项目已具备招标条件，受中煤科工集团重庆研究院有限公司（以下简称“招标人”）委托，国义招标股份有限公司（以下简称“招标代理机构”）对本项目建筑工程施工进行公开招标，欢迎具备条件的潜在投标人参与本项目投标。
[bookmark: _Toc242107034]二、项目概况与招标内容
2.1 项目名称：富源县宏发恒际煤业有限公司地面瓦斯抽采泵站建设工程总承包建筑工程施工。
2.2 建设地点：云南省富源县。
2.3 招标内容：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3]富源县宏发恒际煤业有限公司地面瓦斯抽采泵站建设项目建筑工程主要（包括不限于）：瓦斯泵房、管道间、配电室（含值班室仪表室）、循环水泵房、循环水池、围墙大门等，设备基础（包括但不限于真空泵基础、避雷塔基础、水封阻火泄爆装置基础、场区围墙基础、水泵基础、照明基础等）、电缆沟（含盖板、不含支架）、管沟、排污井、检查井、房屋的防雷接地、门窗、装饰等所有土建工程。
主要技术参数如下：
瓦斯泵房：长24m，宽14m，高12m，门式刚架结构。在瓦斯泵房内安设有双梁起重机，起重量为20t。
管道间：长33m，宽6.5m，建筑高度8m，门式刚架结构。
循环水泵房：长14m，宽9m，建筑高度4m，门式刚架结构。
配电室（含控制室、值班室）：长36.4m，宽8.5m，建筑高度4.8m，框架结构。
热水池：2个，单个容积：150m3，长10m，宽6m，深5m，钢筋砼结构。
冷水池：1个，容积：252m3，长12m，宽6m，深3.5m，钢筋砼结构。
其它：设备基础、检查井、排污井、集水井、管沟、电缆沟、排水沟、场区围栏及大门等见工程量清单。
2.4 资金来源：业主自筹。
2.5 计划工期：预计120日，具体以签订合同为准。
[bookmark: _Toc9612][bookmark: _Toc828][bookmark: _Toc69371241][bookmark: _Toc32581][bookmark: _Toc242107035][bookmark: _Toc8091][bookmark: _Toc69118354][bookmark: _Toc22046485]三、投标人资格要求
3.1 本次招标实行资格后审，投标人应同时满足下列资格条件：
本次招标要求投标人具备的资质条件：
[bookmark: OLE_LINK2]（1）国内依法注册的企业法人，独立法人资格，具备有效的营业执照。
（2）具有建筑工程施工总承包贰级或者矿山工程施工总承包贰级及以上资质。
（3）具有履行本招标项目合同的能力，包括实施所投标项目的组织及技术能力、工程经验、技术人员和技术工人力量、质量保证能力和资信等。
[bookmark: OLE_LINK1]（4）投标人近5年内（2022年1月1日至今）具有进行类似工程的经历(附合同复印件、相关业绩的任意一张发票等证明材料)。
（5）本项目不允许联合体参加。
（6）近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无失信惩戒记录。
（7）完成中国煤炭科工集团重庆研究院有限公司供应商门户网注册并报名本项目。
（8）与中煤科工集团重庆研究院有限公司及其全资或控股子公司没有发生过法律纠纷，具体详见招标文件“投标人须知前附表”1.4.1项中的要求。
[bookmark: _Toc242107036][bookmark: _Toc19297][bookmark: _Toc69118355][bookmark: _Toc22046486][bookmark: _Toc9912][bookmark: _Toc25741][bookmark: _Toc6707][bookmark: _Toc69371242]四、招标文件的获取
[bookmark: _Toc22046487][bookmark: _Toc7146][bookmark: _Toc360][bookmark: _Toc69371243][bookmark: _Toc8560][bookmark: _Toc69118356][bookmark: _Toc10279]4.1报名和文件发售期：2026年10月19日至2026年10月23日09:00-17:30（工作时间）。
4.2招标文件售价：人民币500.00元/份（售后不退）。
4.3招标文件获取方式：
[bookmark: _Hlk57108489]4.3.1 有意参与本项目投标的潜在投标人请在参与本项目投标报名前在中煤科工集团重庆研究院有限公司（https://cqsrm.ccteg.cn:8443/）完成供应商注册并报名本项目(注册及投标无需办理CA和缴费)。
4.3.2 完成上述操作后，投标人需将加盖公司公章后的法定代表人身份证明原件和授权委托书原件、营业执照副本复印件的扫描件、招标文件发售登记表（详见附件）发送到招标代理机构邮箱（cq@ebidding.com，请注明单位名称及联系方式）,并足额交纳本项目文件费。（投标人将文件费汇至招标文件发售登记表中指定账户，汇款时务必注明“富源县宏发恒际煤业有限公司地面瓦斯抽采泵站建设工程总承包建筑工程施工文件费”字样，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。）
报名完成并经核实后将招标文件以电子版本形式发送给投标人。
3.4 只有在规定时间内完成了供应商门户网投标人注册和在文件发售期内购买了招标文件的投标人，其投标文件才被接收。
[bookmark: _Toc242107037]五、投标文件的递交
[bookmark: _Toc69371245]5.1 递交方式：为了节约投标人成本，本次投标文件采用邮寄方式递交，投标人无需前往开标会现场。
5.2 投标文件签收截止时间：2026年11月3日10时00分（北京时间）。
5.3 邮寄信息：重庆市沙坪坝区上桥三村55号，米老师，18523872536 。
5.4 特别说明：
①请投标人自行考虑邮寄时效性，邮寄方式送达应以招标人实际收到时间为准，而不是以“邮戳为准”，超过投标截止时间的将被招标人拒绝。
②投标人因为递交地点发生错误而逾期送达投标文件的，将被招标人拒绝接收。
③招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，在开标截止时间前任何单位和个人不得开启投标文件”。
[bookmark: _Toc242107038][bookmark: _Toc22504][bookmark: _Toc24728][bookmark: _Toc21490][bookmark: _Toc14546]六、公告发布的媒介
[bookmark: _Toc88037860][bookmark: _Toc88038018]本项目招标公告将在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.cn）中煤科工集团重庆研究院有限公司供应商门户网（https://cqsrm.ccteg.cn:8443/）上发布。
[bookmark: _Toc242107039]七、联系方式
招 标 人：中煤科工集团重庆研究院有限公司
地    址：重庆市九龙坡区科城路6号
联 系 人：米老师
联系电话：18523872536
招标代理机构：国义招标股份有限公司
地    址：重庆市两江新区新溉大道99号
联 系 人：杨老师	
联系电话：023-63117088 /19936132304
附件1 招标文件发售登记表
招标文件发售登记表
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汇款账户信息如下：
公司账户：国义招标股份有限公司重庆分公司
开 户 行：招商银行股份有限公司重庆金开支行
账 号：123911499910101
报名完成并经招标代理机构核实后将招标文件以电子版本形式发送给投标人。
2、招标文件售价：人民币500.00元/份（售后不退）。
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